W przypadku transmisji cyfrowej **przykłady silnych uwarunkowań czasowych związane są z systemem przerwań**, który umożliwia sygnalizowanie zaistnienia zdarzenia zewnętrznego, czasowego lub wewnętrznego. Pojawienie się przerwania powoduje uruchomienie mechanizmu jego obsługi. System przerwań ma zazwyczaj charakter priorytetowy.

**Silnie uwarunkowania czasowe mogą być nałożone na następujące parametry związane z przerwaniami:**

**Okres reakcji na przerwanie (interrupt latency)**: okres czasu od zaistnienia przerwania w systemie do wykonania pierwszej instrukcji obsługi przerwania, Na ten okres czasu składają się: czas reakcji elektronicznych układów obsługi przerwania, czas zakończenia aktualnego zadania, czas zainicjowania procedury obsługi przerwania.

**Opóźnienie zarządzania (scheduling latency)**: czas od zakończenia ostatniej instrukcji obsługi przerwania do wykonania pierwszej instrukcji zadania aktywowanego przez to przerwanie. Ten parametr określa zdolność systemu do przejścia z poziomu obsługi przerwań do poziomu wykonywania zadań.

**Czas obsługi przerwania** – okres czasu od wykonania pierwszej instrukcji obsługi przerwania do wykonania ostatniej instrukcji. Czas ten w systemach, gdzie może wystąpić wiele przerwań o zróżnicowanych priorytetach wpływa na maksymalną wartość czasu reakcji na przerwanie, dlatego błędem jest pisanie długich obsług przerwań

Przykładem błędów transmisji spowodowanych niespełnieniem wymagań czasowych to RS232 w trybach asynchronicznych, w których (mimo poprawnego doboru "baud rate") odbiornik wielobajtowego komunikatu gubi informacje, bo jego obsługa odbioru jednego bajtu nie nadąża za szybkością nadajnika. 
