so:raid_2_-_szczegoly

## RAID 2 - szczegółowe informacje

Dane były dzielone na pojedyncze bity i zapisywane na kilku dyskach jednocześnie, służyły też do obliczania kodów Hamminga, które “w locie” mogą skorygować przekłamania. Macierz musi być wyposażona w dodatkowe dyski przechowujące kody ECC, musi być ich stosunkowo dużo (np. dla macierzy 10-dyskowej potrzeba 4 dodatkowych napędów). Konieczne jest także zastosowanie odpowiednich rozwiązań sprzętowych do obliczania “w locie” kodów ECC. Jednak ponieważ dokładnie takie same mechanizmy korekcji błędów są implementowane we wszystkich dyskach, stosowanie ich dodatkowo w macierzach nie ma sensu.

Korzyści:

- każdy dowolny dysk mógł być, w razie awarii, odbudowany przez pozostałe

Wady:

- spowolnienie działania całego systemu przez długotrwałe obliczanie kodów Hamminga
- konieczność ciągłej synchronizacji wszystkich dysków zawierających kody Hamminga