elektronika:tranzystory:dzialaniejfet

### Tranzystor złączowy - zasada działania

Jeżeli bramka zostanie spolaryzowana w kierunku zaporowym względem kanału, strefa ładunku przestrzennego poszerzy się, co spowoduje zwężenie kanału i zwiększenie rezystancji tranzystora między źródłem i drenem. W związku ze spadkiem napięcia wzdłuż kanału szerokość jego maleje wraz ze wzrostem odległości od drenu. b Gdy różnica potencjałów między kanałem i bramką jest dostatecznie duża, strefy ładunku przestrzennego obu obszarów bramki łączą się i kanału jest odcinany. Następuje stabilizacja prądu drenu ID. Sterowanie tranzystora polowego złączowego (regulacja oporności jego kanału) odbywa się poprzez regulację napięcia zaporowego złącza bramka - kanał. Dzięki temu rezystancja wejściowa tego tranzystora sięga 109Ω.