elektronika:sekwencyjne:liczniki [mgr Wiki]

[[elektronika:sekwencyjne:liczniki]]
mgr Wiki

### Więcej o licznikach

- ogólny symbol licznika

- licznik synchroniczny a asynchroniczny

Przykłady liczników asynchronicznego i synchronicznego podano na rysunku:

Licznik synchroniczny charakteryzuje się tym, że wejścia taktujące wszystkich przerzutników są połączone równolegle, zapewniając jednoczesne zmiany stanów przerzutników w takt odpowiedniego zbocza impulsu zliczanego. O tym, które przerzutniki mają zmienić każdorazowo swój stan, decyduje odpowiedni układ kombinacyjny. Do układu kombinacyjnego są bowiem doprowadzane zwrotnie stany wyjść Q przerzutników oraz inne sygnały wejściowe P zadane warunkami pracy licznika. W liczniku asynchronicznym przerzutniki są połączone szeregowo, a impulsy zliczane są doprowadzane do pierwszego przerzutnika, co oznacza, że zmiany na wyjściach licznika nie występują jednocześnie. W przypadku asynchronicznego licznika dwójkowego zmiana stanu wyjścia przerzutnika powoduje zmianę wyjścia następnego przerzutnika.

elektronika/sekwencyjne/liczniki.txt · Last modified: 2006/05/01 15:41 by 83.14.121.210