wspolczesne_systemy_komputerowe:sterowanie

Klasyfikacja architektur: mechanizm sterowania

- SISD – klasyczna architektura sekwencyjna
- SIMD – wspólny układ sterowania w systemach wieloprocesorowych (ta sama instrukcja – różne dane)
- MIMD – osobne strumienie danych i instrukcji
- MISD – przetwarzanie potokowe
- Systemy sieciowe (MIMD) z wymianą komunikatów

SISD (single instruction stream, single data stream) – tradycyjne komputery sekwencyjne w których pojedynczy procesor wykonuje sekwencyjny strumień operacji na jednym strumieniu danych)

SIMD (single instruction stream, multiply data stream) – komputery wyposażone w tak zwane tablice procesorów, wykonują obliczenia w ten sposób, że zbiór procesorów wykonuje identyczny ciąg instrukcji na różnych strumieniach danych

MISD (multiply instruction stream, single data stream) – zbiór procesorów wykonuje różne strumienie instrukcji na jednym strumieniu danych

MIMD multiply instruction stream, multiply data stream) – najbardziej zaawansowana maszyna, kombinacja dwóch poprzednich.

Linki: http://en.wikipedia.org/wiki/SISD