sieci_komputerowe:metryka [mgr Wiki]

[[sieci_komputerowe:metryka]]
mgr Wiki

`‘Metryka routingu`’ jest wartością używaną przez algorytmy routingu do określenia, która trasa jest lepsza. Brane są pod uwagę: szerokość pasma, opóźnienie, ilość przeskoków, koszt ścieżki, obciążenie, MTU, niezawodność, koszt komunikacji. Tylko najlepsze trasy przechowywane są w tablicach routingu, podczas gdy inne mogą być przechowywane w bazach danych. Jeśli router korzysta z mechanizmów równoważenia obciążenia (ang. load balancing) w tablicy routingu może wystąpić kilka najlepszych tras. Router będzie je wykorzystywał równolegle, rozpraszając obciążenie równomiernie pomiędzy trasami.

sieci_komputerowe/metryka.txt · Last modified: 2006/05/04 22:58 by 80.55.115.122