{{:elektronika:sekwencyjne.pdf|:wersja PDF}}
----

==== Układy sekwencyjne ====

Układ sekwencyjny jest jednym z rodzajów układów cyfrowych. Charakteryzuje się tym, że stan wyjść zależy od stanu wejść x oraz od poprzedniego stanu, zwanym stanem wewnętrznym, pamiętanego w zespole rejestrów (pamięci).
Jeżeli stan wewnętrzny nie ulega zmianie pod wpływem podania różnych sygnałów X, to taki stan nazywa się stabilnym.

Rozróżnia się dwa rodzaje układów sekwencyjnych:
    * **asynchroniczne**

W układach asynchronicznych zmiana sygnałów wejściowych X natychmiast powoduje zmianę wyjść Y. W związku z tym układy te są szybkie, ale jednocześnie podatne na zjawisko hazardu i wyścigu. Zjawisko wyścigu występuje, gdy co najmniej dwa sygnały wejściowe zmieniają swój stan w jednej chwili czasu (np.  ). Jednak, ze względu na niezerowe czasy przełączania bramek i przerzutników, zmiana jednego z sygnałów może nastąpić [trochę] wcześniej niż innych, powodując trudne do wykrycia błędy. Dlatego też w analizie układów asynchronicznych uznaje się, że jednoczesna zmiana kilku sygnałów jest niemożliwa.    
    * **synchroniczne**

W układach synchronicznych - zmiana sygnału wyjściowego następuję wyłącznie w określonych chwilach, które wyznacza sygnał zegarowy (ang. clock). Każdy układ synchroniczny posiada wejście zegarowe oznaczane zwyczajowo symbolami C, CLK lub CLOCK. Charakterystyczne dla układów synchronicznych, jest to, iż nawet gdy stan wejść się nie zmiania, to stan wewnętrzny - w kolejnych taktach zegara - może ulec zmianie.

        * Układ autonomiczny
Jeśli układ synchroniczny nie ma wejść, a jedynie charakteryzuje go stan wewnętrzny, to taki układ nazywany jest autonomicznym (dobrym przykładem takich układów są liczniki stosowane w popularnych zegarkach elektronicznych).

        * Układ statyczny
Jeśli układ reaguje na określony stan (logiczny) zegara, to mówi się że układ jest statyczny (wyzwalany poziomem

        * Układ dynamiczny
Jeśli zaś układ reaguje na zmianę sygnału zegarowego jest dynamiczny (wyzwalany zboczem). Układ dynamiczny może być wyzwalany zboczem (ang. edge) opadającym lub narastającym, albo impulsem.


[[elektronika:sekwencyjne:opiss|Opis układu sekwencyjnego]]

----

==== Liczniki ====

Licznikiem nazywa się __układ cyfrowy służący do zliczania liczby impulsów podanych na jego wejście zliczające__. Ogólnie licznik zawiera pewną liczbę n przerzutników odpowiednio ze sobą połączonych. Liczba n określa maksymalną (pełną) pojemność licznika równą 2n. Zapełnienie licznika kończy cykl pracy licznika, po czym wraca on do stanu początkowego. Długością S cyklu licznika nazywa się liczbę wyróżnialnych stanów logicznych, przez które licznik przechodzi cyklicznie. Jeśli licznik ma S (przy czym S<=2n) wyróżnialnych stanów, to określa się go jako licznik modulo S (np. licznik modulo 10 jest licznikiem dziesiętnym, tzw. dekadą liczącą). Stan licznika odpowiada liczbie zliczanych impulsów, wyrażanej w określonym kodzie. Licznik zliczający impulsy w naturalnym kodzie dwójkowym jest nazywany licznikiem dwójkowym. liczniki dziesiętne mogą zliczać w różnych kodach dwójkowo-dziesiętnych, chociaż najczęściej jest to kod BCD 8421 lub kod Aikena 2421. Ze względu na sposób realizacji (tryb pracy) rozróżnia się liczniki asynchroniczne (szeregowe) i synchroniczne (równoległe).

[[elektronika:sekwencyjne:liczniki|Więcej o licznikach]]

----

==== Rejestry ====

Rejestrem jest nazywany __układ logiczny służący do przechowywania i odtwarzania informacji zakodowanej w postaci dwójkowej__. Ogólnie biorąc, rejestr składa się z przerzutników i bramek powodujących zmiany stanu tych przerzutników. Przerzutniki przechowują informację dwójkową, podczas gdy bramki tworzą układ kombinacyjny wprowadzania i wyprowadzania informacji z rejestru. Informacja może być wpisywana do rejestru i odczytywana zarówno szeregowo, jak i równolegle; stanowi to kryterium podziału rejestrów na szeregowo-szeregowe, szeregowo-równoległe, równoleglo-szeregowe i równoległo-równoległe.

[[elektronika:sekwencyjne:rejestry|Więcej o rejestrach]] 
---- 

==== Linki ====
http://stud.wsi.edu.pl/~sikrolb/wstep.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_sekwencyjny